|  |  |
| --- | --- |
| Logo Schweizerische Eidgenossenschaft [Correspondence.PrePrinted] | Eidgenössisches Departement für Umwelt,  Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK  Bundesamt für Strassen ASTRA |

ZUSATZFORMULAR Nr. 1

**Projekte von Dritten ausserhalb des Bereichs der Nationalstrassen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Detaillierte Projektbeschreibung:** |  |

**Innerhalb der Baulinien**

**der Nationalstrasse (NS): :**  Ja  Nein

(ganz oder teilweise)

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | Wenn der Strassenverlauf definitiv ist, werden beiderseits der Strasse Baulinien festgelegt. Diese Baulinien ermöglichen es, die Anforderungen der Verkehrssicherheit und der Wohnhygiene sowie die Erfordernisse eines eventuellen künftigen Ausbaus der Fahrbahn zu berücksichtigen (Art. 22 NSG). Das Bundesamt für Strassen hat diese Baulinien kürzlich neu definiert. Sie wurden bei ihrem Inkrafttreten (im [Geoportal des Bundes](https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen,ch.astra.baulinien-nationalstrassen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8,0.7&layers_visibility=false,false,false,false,false,true&layers_timestamp=18641231,,,,,&E=2668750.00&N=1183875.00&zoom=1) und der Kantone) publiziert. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern die Vektordaten der publizierten Baulinien zu. |

**An einer Eigentumsgrenze:**   Ja  Nein

(anstossend an eine Parzelle im Eigentum des Bundes,  
ASTRA)

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | Wenn der von der Bauverordnung der Gemeinde oder des Kantons geforderte Abstand zwischen dem Bau und der Grundstücksgrenze (Bereich Nationalstrassen) nicht eingehalten wird, ist bei der ASTRA-Filiale Estavayer-le-Lac ein Gesuch um Erteilung einer Ausnahmebewilligung der zuständigen Behörden einzureichen. |

Bauvorhaben

**In einer Infrastruktur,**

**die zu den Nationalstrassen gehört:**   Ja (Bitte füllen Sie das [Zusatzformular B](https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/autobahnschweiz_-filialeestavayer/2B%20Demandes%20de%20projets%20de%20tiers%20sur%20le%20domaine%20des%20RN.docx.download.docx/2B%20Demandes%20de%20projets%20de%20tiers%20sur%20le%20domaine%20de) aus.)

(Rohr/Leitung, Zentrale,  Nein  
Schacht, Verankerungen usw.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Auswirkungen auf Bauwerk oder Infrastruktur der Nationalstrasse:**  (Brücke, Stützmauer, Ölabscheider, Lärmschutzwand, Fundamente, Kanalisationen, Verankerungen usw.) | Ja  Wenn ja, Beschreibung:   Nein |

**Baugrube/Erdbau**:  Nein

 Ja:  innerhalb der Baulinien NS  und/oder im Bereich der NS

**Verankerungen**:  Nein

(verankerte Wände, Nagelwände usw.)  Ja:  innerhalb der Baulinien NS  und/oder im Bereich der NS

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | Für Verankerungen im Bereich der Nationalstrassen ist eine Bewilligung des ASTRA erforderlich. Dazu ist ein ordnungsgemässes Gesuch an das ASTRA zu richten. Bitte füllen Sie das [Zusatzformular D](https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/autobahnschweiz_-filialeestavayer/2D%20Demandes%20de%20projets%20de%20tiers%20sur%20le%20domaine%20des%20RN.docx.download.docx/2D%20Demandes%20de%20projets%20de%20tiers%20sur%20le%20domaine%20des%20RN.docx) aus. |

Umwelt

**Ableitung von Sauberwasser:**  innerhalb der Baulinien NS  ausserhalb der Baulinien NS

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) **akzeptiert** grundsätzlich **keine** privaten Anschlüsse oder Anschlüsse von Dritten (Trinkwasser, Sauberwasser, Elektrizität usw.) an Infrastrukturen, die zum Bereich der Nationalstrassen gehören. Das ASTRA hat kein Interesse daran, das Oberflächenwasser von Gebäuden und Parzellen Dritter abzuleiten.  Andererseits ist das ASTRA dazu verpflichtet, das in den Kanalisationen der Nationalstrassen gesammelte Niederschlagswasser vor der Ableitung in ein oberirdisches Gewässer zu behandeln. Das bedeutet, dass Oberflächenwasser von Dritten nicht in den Kanalisationen der Nationalstrassen erfasst werden kann, höchstens im letzten vor der Einleitung in das Fliessgewässer gelegenen Vorfluter.  Es ist Aufgabe der Projektverfasser, das Entwässerungssystem nach den geltenden kantonalen Rechtsvorschriften und den Empfehlungen und Richtlinien der zuständigen Baubewilligungsbehörde zu analysieren und zu planen. |

**Umfasst**

**lärmempfindliche Räume:**  Ja  Nein

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | Falls das Projekt lärmempfindliche Räume umfasst, kann die Filiale Estavayer-le-Lac je nach Umfang ein detailliertes Lärmgutachten verlangen, das die Einhaltung der Bestimmungen der Lärmschutz-Verordnung (LSV; SR  814.41) vom 15. Dezember 1986 nachweist. |

Mobilität und Verkehr

**Auswirkungen auf das Nationalstrassennetz:**  Ja  Nein

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | Für Projekte, die an Autobahnanschlüssen und -verzweigungen Mehrverkehr erzeugen könnten, kann die Filiale Estavayer-le-Lac je nach Umfang eine Verkehrsstudie verlangen. |

Veranstaltungen

|  |  |
| --- | --- |
| **Art der Veranstaltung:** | Kultur  Sport  Übung der Blaulichtorganisationen   Privatanlass, Beschreibung:  Anderes: |
| **Detaillierte Beschreibung:** |  |
| **Von der Nationalstrasse aus sichtbar:** | Ja  Nein |
| **Vorgesehene Einrichtungen:** | Beleuchtung/Laser   Ton  Andere(s): |
| **Dauer:** | vom       bis       (TT/MM/JJ)  zwischen       und       Uhr (z. B. 8.30 und 12.00) |
| **Absicherung des Standorts:**  (gegenüber dem Autobahnverkehr) | Zaun, Beschreibung:   Fahrzeugrückhaltesysteme / passive Schutzmassnahmen, Beschreibung:  Andere(s): |
| **Eventuelle Kommentare:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
| **Obligatorische Beilagen** |  | Empfohlener Massstab für die Pläne | | |
| Auszug Landeskarte der Schweiz |  | Plan 1 : 25 000 |  |  |
| Situationsplan (Auszug aus dem Grundbuchplan) des Projekts | | Plan 1 : 1000 und 1 : 500 |  |  |
| Pläne des Detailprojekts | | Plan 1 : 500 / 1 : 100 und 1 : 20 |  |  |
| Eventuelle Fotomontage(n), Skizze(n) oder Zeichnung(en) | |  |  |  |
| **Ergänzende Beilagen** | | | | |
| Lärmgutachten (Bauwerk mit lärmempfindlichen Räumen) |  | Nehmen Sie Kontakt zur Filiale Estavayer-le-Lac auf. |  |  |
| Verkehrsstudie, falls das Projekt signifikanten Mehrverkehr auf der Autobahn erzeugt |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ort und Datum | Unterschrift Gesuchsteller/in bzw. Absender/in |