|  |  |
| --- | --- |
| Logo Schweizerische Eidgenossenschaft [Correspondence.PrePrinted] | Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETECOffice fédéral des routes OFROU |

**FORMULAIRE complémentaire D**

[**Utilisation/location de surfaces appartenant au domaine des routes nationales**](file:///R%3A%5CProd%5CFiliale%201%20Estavayer-le-Lac%5CSupport%5CPolice%20des%20constructions%5CSite%20Internet%20PC%5CFormulaires%5CDemande%20de%20projets%20tiers.docx#AnnexeB) **(stockage, entreposage, emprise temporaire/permanente, etc.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Description détaillée du projetet des aménagements prévus :** |         |
| **Nature de l’utilisation:** | [ ]  Stockage/entreposage (à spécifier       ) (Ex. matériaux inertes, remorques, engins agricoles, etc.) |
|  | [ ]  Stationnement véhicules, parking |
|  | [ ]  Infrastructure sportive ou de loisirs(Ex. terrain multisport, piste pétanque, etc.) |
|  | [ ]  Occupation immobilière (à spécifier:       )(Ex. Eco-point, silos à sel, hangar, etc.)  |
|  | [ ]  Ancrages(les passages sous la chaussée d’une RN nécessitent des investigations complémentaires avant et après travaux, selon annexes à joindre ci-dessous) |
|  | [ ]  Zones d’installations de chantier |
|  | [ ]  Jardins, plantations, etc. |
|  | Autre :        |
| **Utilisation:** | [ ]  Permanent[ ]  Temporaire, durée: du      , au       (jj/mm/aa) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Emprise des aménagements:** | Surfaces (m2):        |
|  | Dimensions max. : L       cm x l       cm x h       cm |
|  | Ancrages : nombre ;      , rangées;        |
| **Des fondations devront-elles****être réalisées ?** | [ ]  Non[ ]  Oui (les détails sont à fournir) |
| **Ce projet se trouve sur ou****sous un ouvrage des RN :**(Pont, Viaduc, passage inférieur/supérieur, paroi antibruit, mur de soutènement, séparateur d’huile, voûtage, etc.) | [ ]  Non[ ]  Oui, sur un ouvrage |
| [ ]  Oui, en-dessous d’un ouvrage |
| Ouvrage (Nom si connu) :        |
|  |
| **Description des mesure(s)****de protection des éléments structurels** (pile, culée, coffre, tablier, etc.)**de l’ouvrage :** |       |
| **!** Selon la nature de l’objet, une distance minimale de **2.00 m - 5.00 m** des piles de l’ouvrage d’art devra être respectée. Des Informations sur le domaine des RN, les ouvrages et les infrastructures appartenant aux RN sont disponibles:<https://fedro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=025d948c068a4bffa0566928f3a2c1d7> |

 **Identification du cadastre souterrain existant (à faire figurer sur les plans)**

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | **Infrastructures des RN** : Equipements électromécaniques et de sécurité (EES), collecteurs EU/EC, SETEC, chambres techniques, autres ouvrages (voûtages).Les plans des ouvrages et du cadastre souterrain des routes nationales sont mis à la disposition uniquement sur demande à : archivesf1@astra.admin.ch **Infrastructures de tiers**: Eaux, CAD/FAD, gaz, électricité, télécommunication, etc. |

**Charges estimées**

**de l’aménagement:**

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | En fonction de l’aménagement et de la charge estimée sur le terrain, une étude géotechnique devra être transmise à l’OFROU pour contrôle et validation. Pour les projets situés au-dessus d’une tranchée couverte ou d’un tunnel, des vérifications de la capacité portante et/ou de la couverture pourront être exigées par notre Office. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ce projet nécessite****la réalisation d’infrastructures techniques****supplémentaires:** (éclairage, borne hydrante, conduite(s) et armoire(s) de distribution électrique, canalisation(s) EC/EU, clôture(s), etc.) | [ ]  Non[ ]  Oui, descriptif:        |
|   |
| **Impacts sur le domaine des RN****ou modification d’une infrastructure** **existante des RN:** | [ ]  Non [ ]  Oui ;[ ]   Déplacement d’une clôture/glissière[ ]   Modification/raccords à chambre(s), cabine(s) technique(s)[ ]   Fixations sur un ouvrage des RN (descriptif/schémas à fournir)Autre(s):        |
| **Pour les installations de chantier et entreposages divers, veuillez décrire les accès aux surfaces requises sur le domaine de la RN :** |         |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   |  |
|   **Annexes obligatoires** |  | Echelle recommandée des plans |  |   |
|  Lettre d’accompagnement/ justification du besoin |   |  |   |   |
|  Description/listing exhaustif des aménagements |   |  |  |  |
|  Extrait carte nationale Suisse |   | Plan 1:25 000 |  |  |
|  Plan de situation cadastral du projet (voir sur le SIT/Géoportail cantonal) | Plan 1:1 000 et 1:500 |   |   |
|   Plan du projet détaillé avec les emprises  (représentation des surfaces et limites cadastrales) | Plan 1:500/1:100 et 1:20 |   |   |
|  Eventuels photomontage(s), croquis ou dessin(s) |  |  |  |
|  Passages, raccordements et éventuelles fixations  (électriques, EU/EC, chambres, armoires,  etc.) : descriptif, détail et schémas  |  |  |  |
|  Eventuelles fondations : descriptif, détail et schémas/plans  |  |  |  |
|  Description et détails des accès au domaine des RN |  |  |  |
|  En cas de tassements du terrain attendus :  Notice technique spécifique |  |  |  |
|  **Annexes complémentaires pour les utilisations de surfaces sous un ouvrage d’art** |  |  |
| Attestation(s) d’assurance RC privée/professionnelle avec une couverture d’au moins CHF 5 millions pour les dommages corporels/matériels valable pour la période requise |  |  |
|  **Annexes complémentaires pour les ancrages sous la chaussée d’une RN** |  |  |
|   Notice géotechnique |  |  |  |
|  Contrôle caméra des canalisations des RN (établissement d’un rapport) | Exemple (à venir) |  |  |
|  Contrôle des niveaux sur la chaussée avant les travaux | Exemple (à venir) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|       |   |
| Lieu et date | Signature du Requérant ou de l’expéditeur de la demande |