|  |  |
| --- | --- |
| Logo Schweizerische Eidgenossenschaft [Correspondence.PrePrinted] | Département fédéral de l'environnement,  des transports, de l'énergie et de la communication DETEC  Office fédéral des routes OFROU |

**FORMULAIRE complémentaire D**

[**Utilisation/location de surfaces appartenant au domaine des routes nationales**](file:///R:\Prod\Filiale%201%20Estavayer-le-Lac\Support\Police%20des%20constructions\Site%20Internet%20PC\Formulaires\Demande%20de%20projets%20tiers.docx#AnnexeB) **(stockage, entreposage, emprise temporaire/permanente, etc.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Description détaillée du projet et des aménagements prévus :** |  |
| **Nature de l’utilisation:** | Stockage/entreposage (à spécifier       )  (Ex. matériaux inertes, remorques, engins agricoles, etc.) |
|  | Stationnement véhicules, parking |
|  | Infrastructure sportive ou de loisirs (Ex. terrain multisport, piste pétanque, etc.) |
|  | Occupation immobilière (à spécifier:       ) (Ex. Eco-point, silos à sel, hangar, etc.) |
|  | Ancrages (les passages sous la chaussée d’une RN nécessitent des investigations complémentaires avant et après travaux, selon annexes à joindre ci-dessous) |
|  | Zones d’installations de chantier |
|  | Jardins, plantations, etc. |
|  | Autre : |
| **Utilisation:** | Permanent   Temporaire, durée: du      , au       (jj/mm/aa) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Emprise des aménagements:** | Surfaces (m2): | |
|  | Dimensions max. : L       cm x l       cm x h       cm | |
|  | Ancrages : nombre ;      , rangées; | |
| **Des fondations devront-elles**  **être réalisées ?** | Non  Oui (les détails sont à fournir) | |
| **Ce projet se trouve sur ou**  **sous un ouvrage des RN :**  (Pont, Viaduc, passage inférieur/supérieur,  paroi antibruit, mur de soutènement,  séparateur d’huile, voûtage, etc.) | | Non   Oui, sur un ouvrage | |
| Oui, en-dessous d’un ouvrage | |
| Ouvrage (Nom si connu) : | |
|  | |
| **Description des mesure(s)**  **de protection des éléments structurels** (pile, culée, coffre, tablier, etc.)  **de l’ouvrage :** | |  | |
| **!** Selon la nature de l’objet, une distance minimale de **2.00 m - 5.00 m** des piles de l’ouvrage d’art devra être respectée.  Des Informations sur le domaine des RN, les ouvrages et les infrastructures appartenant aux RN sont disponibles: <https://fedro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=025d948c068a4bffa0566928f3a2c1d7> | | | |

**Identification du cadastre souterrain existant (à faire figurer sur les plans)**

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | **Infrastructures des RN** : Equipements électromécaniques et de sécurité (EES), collecteurs EU/EC, SETEC, chambres techniques, autres ouvrages (voûtages).  Les plans des ouvrages et du cadastre souterrain des routes nationales sont mis à la disposition uniquement sur demande à : [archivesf1@astra.admin.ch](mailto:archivesf1@astra.admin.ch)  **Infrastructures de tiers**: Eaux, CAD/FAD, gaz, électricité, télécommunication, etc. |

**Charges estimées**

**de l’aménagement:**       

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | En fonction de l’aménagement et de la charge estimée sur le terrain, une étude géotechnique devra être transmise à l’OFROU pour contrôle et validation. Pour les projets situés au-dessus d’une tranchée couverte ou d’un tunnel, des vérifications de la capacité portante et/ou de la couverture pourront être exigées par notre Office. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ce projet nécessite**  **la réalisation  d’infrastructures techniques**  **supplémentaires:**  (éclairage, borne hydrante, conduite(s) et  armoire(s) de distribution électrique, canalisation(s) EC/EU, clôture(s), etc.) | Non   Oui, descriptif: |
|  |
| **Impacts sur le domaine des RN**  **ou modification d’une infrastructure**  **existante des RN:** | Non   Oui ;    Déplacement d’une clôture/glissière    Modification/raccords à chambre(s), cabine(s) technique(s)    Fixations sur un ouvrage des RN  (descriptif/schémas à fournir)  Autre(s): |
| **Pour les installations de chantier et entreposages divers, veuillez décrire les accès aux surfaces requises sur le domaine de la RN :** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  |
| **Annexes obligatoires** |  | Echelle recommandée des plans |  | |  |
| Lettre d’accompagnement/ justification du besoin |  |  |  | |  |
| Description/listing exhaustif des aménagements |  |  |  | |  |
| Extrait carte nationale Suisse |  | Plan 1:25 000 |  | |  |
| Plan de situation cadastral du projet  (voir sur le SIT/Géoportail cantonal) | | Plan 1:1 000 et 1:500 |  | |  |
| Plan du projet détaillé avec les emprises  (représentation des surfaces et limites cadastrales) | | Plan 1:500/1:100 et 1:20 |  | |  |
| Eventuels photomontage(s), croquis ou dessin(s) | |  |  | |  |
| Passages, raccordements et éventuelles fixations   (électriques, EU/EC, chambres, armoires,   etc.) : descriptif, détail et schémas | |  |  | |  |
| Eventuelles fondations : descriptif, détail et schémas/plans | |  |  | |  |
| Description et détails des accès au domaine des RN | |  |  | |  |
| En cas de tassements du terrain attendus :  Notice technique spécifique | |  |  | |  |
| **Annexes complémentaires pour les utilisations de surfaces sous un ouvrage d’art** | | |  | |  |
| Attestation(s) d’assurance RC privée/professionnelle avec une couverture d’au moins CHF 5 millions pour les dommages corporels/matériels valable pour la période requise | | |  | |  |
| **Annexes complémentaires pour les ancrages sous la chaussée d’une RN** | | |  | |  |
| Notice géotechnique | |  |  |  | |
| Contrôle caméra des canalisations des RN  (établissement d’un rapport) | | Exemple (à venir) |  | |  |
| Contrôle des niveaux sur la chaussée avant les travaux | | Exemple (à venir) |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Lieu et date | Signature du Requérant ou de l’expéditeur de la demande |