|  |  |
| --- | --- |
| [Logo Schweizerische Eidgenossenschaft [Correspondence.PrePrinted]](#PagedeGarde) | Département fédéral de l'environnement,  des transports, de l'énergie et de la communication DETEC  Office fédéral des routes OFROU |

**ANNEXE spécifique A**

**Pose de nouvelles conduites/ canalisations sous et/ou le long de chaussée de la route nationale**

**Type de canalisation/conduite:**  EU/EC  Eau potable  Electrique

 CAD/FAD Gaz Autre(s):

**Descriptif de la conduite:** Diamètre (int/ext) :      Longueur sur le

Matériau :       domaine de la RN:

**Tirage de fibres optiques (FO):** Nombre de tube(s) FO:

Nombre de câble(s) FO:

Type de câble(s) FO:         
Nombre de fibre(s) FO:      

**Propriétaire du/des tube/s:**

*Veuillez transmettre une convention ou un document justificatif, si le/les tube/s, n’est/ne sont pas la propriété de la Confédération suisse, Office fédéral des routes (OFROU)*

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | Tirage de câbles FO/conduites/canalisations **dans une infrastructure OFROU**, voir annexe spécifique (à venir)  D - Utilisation des infrastructures techniques OFROU (Tubes, conduites, FO, locaux techniques, etc.) |
| **!** | Tirage de câbles FO/conduites/canalisations **dans une infrastructure existante de tiers**, voir [annexe spécifique H - Travaux d’inspection, d’entretien et de remplacement d’équipements techniques dans une infrastructure existante de tiers](https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/autobahnschweiz_-filialeestavayer/Annexe%20H%20Demandes%20de%20projets%20de%20tiers%20sur%20le%20domaine%20des%20RN.docx.download.docx/Annexe%20H%20Demandes%20de%20projets%20de%20tiers%20sur%20le%20domaine%20des%20RN.docx) |

**Technique projetée:**  Fouille traditionnelle  Forage dirigé  Pousse-tube

Autre méthode :

**Passage:**  Sous la chaussée de la RN  Le long de la chaussée de la RN

Au-dessus de l’autoroute (à spécifier :       )

**Ce projet nécessite**  Chambre(s) technique(s) **la réalisation:**  Coffret(s)/armoire(s) techniques

Transformateur(s)

Autre(s) équipement(s) technique(s)/ouvrage(s) :

**Proximité/impact avec un ouvrage**  Oui Si oui, description de l’ouvrage:        **ou une infrastructure de la RN:**  Non

(pont, mur de soutènement,   
séparateur d’huile, paroi antibruit,  
fondations, canalisations, etc.)

**Exigences techniques OFROU**

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | Pour des traversées sous la chaussée, nous privilégions toujours les passages de conduites perpendiculairement au domaine des routes nationales.  **Distance aux canalisations existantes :**   Un **gabarit minimum de 2.00 m** (gabarit hors tout) doit impérativement être garanti entre le dessus des tuyaux et conduites projetés (tuyau béton du pousse-tube et/ou conduite du forage dirigé) et le point le plus bas de la canalisation existante de la route nationale, au droit du passage.  **Distances aux ouvrages/ infrastructures OFROU :**  Lors de la présence d’ouvrage d’art appartenant au domaine des routes nationales (passage inférieur et/ou passage supérieur), **une** **distance minimale de 5.00 m** doit être garantie entre le bord du forage dirigé/pousse-tube et le bord de la fondation de l’ouvrage appartenant au domaine des routes nationales.  Il appartient au Requérant de démontrer l’impact de son projet sur les infrastructures et les ouvrages des routes nationales. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
| **Annexe spécifique A** Documents obligatoires |  | Echelle recommandée |  |  |
| Lettre d’accompagnement/ justification |  | - |  |  |
| Extrait carte nationale Suisse |  | Plan 1:25 000 |  |  |
| Plan de situation cadastral du projet   avec représentation du cadastre souterrain existant  (voir sur le SIT/Géoportail cantonal) | | Plan 1:1 000 et 1:500 |  |  |
| Plan du projet détaillé | | Plan 1:500/1:100 et 1:20 |  |  |
| Profil(s) en long/en travers | | Plan 1:500/1:100 et 1:20 |  |  |
| Coupe(s)-type(s) | | Plan 1 :100/1:20 |  |  |
| Passages et raccordements (électriques, EU/EC, chambres, armoires, -  etc.) : descriptif, détail et schémas | | | |  |
| Photomontage(s), croquis ou dessin(s) | | - |  |  |
| Documents complémentaires à joindre pour les traversées sous la chaussée | | | | |
| Contrôle caméra des canalisations appartenant aux RN  (établissement d’un rapport) |  | - |  |  |
| Contrôle des niveaux sur la route nationale avant les travaux |  | - |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Lieu et date | Signature du requérant |