|  |  |
| --- | --- |
| Logo Schweizerische Eidgenossenschaft [Correspondence.PrePrinted] | Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETECOffice fédéral des routes OFROU |

**ANNEXE spécifique B**

[**Utilisation/ location de surfaces appartenant au domaine des routes nationales**](file:///R%3A%5CProd%5CFiliale%201%20Estavayer-le-Lac%5CSupport%5CPolice%20des%20constructions%5CSite%20Internet%20PC%5CFormulaires%5CDemande%20de%20projets%20tiers.docx#AnnexeB) **(stockage, emprise provisoire/permanente, etc.)**

 **Description détaillée du projet
et des aménagements prévus:**

**Nature de l’utilisation:** [ ]  Stockage/entreposage (à spécifier       )
 (Ex. matériaux inertes, engins agricoles, etc.)

[ ]  Stationnement véhicules, parking

[ ]  Infrastructure sportive ou de loisirs
(Ex. terrain multisport, piste pétanque, etc.) ([Remplir l’annexe C2](https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/autobahnschweiz_-filialeestavayer/Annexe%20C%20Demandes%20de%20projets%20de%20tiers%20sur%20le%20domaine%20des%20RN.docx.download.docx/Annexe%20C%20Demandes%20de%20projets%20de%20tiers%20sur%20le%20domaine%20des%20RN.docx))

[ ]  Occupation immobilière (à spécifier:       )
(Ex. Eco-point, silos à sel, hangar, etc.)

[ ]  Installation temporaire de chantier

[ ]  Jardins, plantations, etc.

Autre :

**Utilisation:** [ ]  Temporaire/ provisoire Durée: du       , au       (jj/mm/aa)

 [ ]  Permanent

**Emprises des aménagements:** Surfaces (m2):       Dimensions max. (L x l x h):

**Ce projet se trouve sur ou sous** [ ]  Oui, sur [ ]  Oui, sous Ouvrage:        **un ouvrage des RN:** [ ]  Non(Pont, Viaduc, passage inférieur/supérieur,
paroi antibruit, mur de soutènement,
séparateur d’huile, voûtage, etc.)

**Charges estimées de l’aménagement:**

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | En fonction de l’aménagement et de la charge estimée sur le terrain, une étude géotechnique devra être transmise à l’OFROU pour contrôle et validation. Pour les projets situés au-dessus d’une tranchée couverte ou d’un tunnel, des vérifications de la capacité portante ainsi que de la couverture de la TC/tunnel pourront être exigées par notre Office. |

**Mesure(s) de protection des éléments structurels**(pile, culée, coffre, tablier, etc.)**de l’ouvrage:**

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | Selon la nature de l’objet, une distance minimale de **1.50 m - 3.00 m** des piles de l’ouvrage d’art devra être respectée.  |

**Ce projet nécessite des** [ ]  Oui Description:        **infrastructures techniques supplémentaires:** [ ]  Non

(éclairage, borne hydrante, conduite(s) et
armoire(s) de distribution électrique, canalisation(s) EC/EU, clôture(s), etc.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   |  |
|   **Annexe spécifique B** Documents obligatoires |  | Echelle recommandée |  |   |
|  Lettre d’accompagnement/ justification |   | - |   |   |
|  Description/listing exhaustif |   | - |  |  |
|  Extrait carte nationale Suisse |   | Plan 1:25 000 |  |  |
|  Plan de situation cadastral du projet (voir sur le SIT/Géoportail cantonal) | Plan 1:1 000 et 1:500 |   |   |
|   Plan du projet détaillé avec les emprises  (représentation des surfaces)  | Plan 1:500/1:100 et 1:20 |   |   |
|  Photomontage(s), croquis ou dessin(s) | - |  |  |
|  Passages et raccordements (électriques, EU/EC, chambres, armoires,  etc.) : descriptif, détail et schémas  | - |  |  |
|  Tassements du sol : Notice technique spécifique | - |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|       |   |
| Lieu et date | Signature du requérant |