|  |  |
| --- | --- |
| Logo Schweizerische Eidgenossenschaft [Correspondence.PrePrinted] | Département fédéral de l'environnement,  des transports, de l'énergie et de la communication DETEC  Office fédéral des routes OFROU |

**ANNEXE spécifique B**

[**Utilisation/ location de surfaces appartenant au domaine des routes nationales**](file:///R:\Prod\Filiale%201%20Estavayer-le-Lac\Support\Police%20des%20constructions\Site%20Internet%20PC\Formulaires\Demande%20de%20projets%20tiers.docx#AnnexeB) **(stockage, emprise provisoire/permanente, etc.)**

**Description détaillée du projet    
et des aménagements prévus:**

**Nature de l’utilisation:**  Stockage/entreposage (à spécifier       )  
 (Ex. matériaux inertes, engins agricoles, etc.)

 Stationnement véhicules, parking

 Infrastructure sportive ou de loisirs  
(Ex. terrain multisport, piste pétanque, etc.) ([Remplir l’annexe C2](https://www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/autobahnschweiz_-filialeestavayer/Annexe%20C%20Demandes%20de%20projets%20de%20tiers%20sur%20le%20domaine%20des%20RN.docx.download.docx/Annexe%20C%20Demandes%20de%20projets%20de%20tiers%20sur%20le%20domaine%20des%20RN.docx))

 Occupation immobilière (à spécifier:       )  
(Ex. Eco-point, silos à sel, hangar, etc.)

 Installation temporaire de chantier

 Jardins, plantations, etc.

Autre :      

**Utilisation:**  Temporaire/ provisoire Durée: du       , au       (jj/mm/aa)

 Permanent

**Emprises des aménagements:** Surfaces (m2):       Dimensions max. (L x l x h):      

**Ce projet se trouve sur ou sous**  Oui, sur  Oui, sous Ouvrage:        **un ouvrage des RN:**  Non(Pont, Viaduc, passage inférieur/supérieur,   
paroi antibruit, mur de soutènement,   
séparateur d’huile, voûtage, etc.)

**Charges estimées de l’aménagement:**       

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | En fonction de l’aménagement et de la charge estimée sur le terrain, une étude géotechnique devra être transmise à l’OFROU pour contrôle et validation. Pour les projets situés au-dessus d’une tranchée couverte ou d’un tunnel, des vérifications de la capacité portante ainsi que de la couverture de la TC/tunnel pourront être exigées par notre Office. |

**Mesure(s) de protection des éléments structurels**(pile, culée, coffre, tablier, etc.)**de l’ouvrage:**

|  |  |
| --- | --- |
| **!** | Selon la nature de l’objet, une distance minimale de **1.50 m - 3.00 m** des piles de l’ouvrage d’art devra être respectée. |

**Ce projet nécessite des**  Oui Description:        **infrastructures techniques supplémentaires:**  Non

(éclairage, borne hydrante, conduite(s) et   
armoire(s) de distribution électrique, canalisation(s) EC/EU, clôture(s), etc.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
| **Annexe spécifique B** Documents obligatoires |  | Echelle recommandée |  |  |
| Lettre d’accompagnement/ justification |  | - |  |  |
| Description/listing exhaustif |  | - |  |  |
| Extrait carte nationale Suisse |  | Plan 1:25 000 |  |  |
| Plan de situation cadastral du projet  (voir sur le SIT/Géoportail cantonal) | | Plan 1:1 000 et 1:500 |  |  |
| Plan du projet détaillé avec les emprises  (représentation des surfaces) | | Plan 1:500/1:100 et 1:20 |  |  |
| Photomontage(s), croquis ou dessin(s) | | - |  |  |
| Passages et raccordements (électriques, EU/EC, chambres, armoires,   etc.) : descriptif, détail et schémas | | - |  |  |
| Tassements du sol : Notice technique spécifique | | - |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Lieu et date | Signature du requérant |